建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产160套风电装配式钢混塔架技术改造项目 
建设单位（盖章）：  河北能昌风电设备有限责任公司
编制日期：              2026年8月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产160套风电装配式钢混塔架技术改造项目

	项目代码
	2608-130133-89-02-650070

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	河北省石家庄市赵县沙河店镇沙河店村沙陈线与赵辛线交叉口西行550米路南（河北能昌风电设备有限责任公司现有厂区内）

	地理坐标
	东经：114度43分41.892秒，北纬：37度39分20.737秒

	国民经济

行业类别
	C3022砼结构构件制造
	建设项目

行业类别
	“二十七、非金属矿物制品业30”中“55.石膏、水泥制品及类似制品制造302商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门

（选填）
	赵县科学技术和工业信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	赵科工技改备字〔2026〕25号

	总投资（万元）
	130
	环保投资（万元）
	10.00

	环保投资占比（%）
	7.69
	施工工期
	3个月

	是否开工

建设
	☑否

□是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增占地，0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他

符合性

分析
	一、选址可行性分析

技改项目位于河北省石家庄市赵县沙河店镇沙河店村沙陈线与赵辛线交叉口西行550米路南（河北能昌风电设备有限责任公司现有厂区内），厂址中心地理坐标为东经114°43′41.892″，北纬37°39′20.737″。厂区南侧、西侧均为农田，东侧为农田及河北鸿桥金属制品有限公司，北侧隔路为闲置厂房。距项目最近敏感点为厂区东南侧135米处的谢家湾村。
技改项目不新增占地，占地属于工业用地，符合《赵县国土空间总体规划（2021-2035年）》。项目所在区域供电、供水、供气等基础设施齐备，厂址周围无自然保护区、饮用水水源地、风景名胜区和其他特别需要保护的环境敏感目标，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。

综上所述，从基础条件、环境条件和该项目对环境的影响分析，项目选址可行。
二、产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

技改项目未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类。

（2）与《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析
技改项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止许可类。
同时，技改项目于2026年8月7日在赵县科学技术和工业信息化局备案（备案编号：赵科工技改备字〔2026〕25号），项目建设符合国家及当地产业政策相关要求。

三、环境管理政策符合性分析

项目与现行环境管理政策相符性分析统计见表1-1。

表1-1  环境管理政策相符性一览表
序号

政策

本项目

结论

1
国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发[2023]24号）
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。
技改项目为砼结构构件制造，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目符合国家产业规划及产业政策。
符合
2
河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知（冀政字〔2022〕2 号）

2022年1月12日
推动重点行业深度治理和超低排放。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。
开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。
技改项目属于砼结构构件制造，不属于重点污染企业和重点行业挥发性有机物治理。项目对废气采取了有效的收集处理措施，确保达标排放。
符合
建立健全绿色施工标准和扬尘管控体系，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，将绿色施工纳入企业资质评价、生态环境信用评价。加强城市道路低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，实施渣土车密闭运输，完善降尘监测和考评体系。城市裸露地面、粉料类物料堆放及大型煤炭和矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的大型煤炭和矿石码头等干散货码头堆场实施全封闭改造。强化重点时段秸秆禁烧专项整治，完善秸秆焚烧视频监控系统点位建设，基本实现全省涉农区域全覆盖
技改项目施工期影响主要为新建搅拌楼和设备的安装调试，会产生少量的施工扬尘、噪声、施工废水及施工固体废物，项目原料采用密闭筒仓及密闭原料库贮存
符合
3
《河北省空气质量持续改善行动计划实施方案》

（冀政发）〔2024〕4号
（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。被置换产能项目关停后，新建项目方可投产。
技改项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，技改项目符合国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等相关要求
符合
加快退出重点行业落后产能和优化产业布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》，逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁矿热炉。加快调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。加快推动邢台钢铁、邯郸热电、秦皇岛北方玻璃等污染企业退城搬迁
技改项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制、淘汰类项目。
符合
4
《关于印发石家庄市生态环境保护“十四五”规划的通知》（石政函[2022]72 号）

全面提升工业企业废气污染治理水平，实现工业污染源全面稳定达标排放，建立完善 “一厂一策一档”制度，健全重点行业环保 “领跑者”制度。持续推进以评促改，加大各行业绩效评级比例。推进工业企业“持证 排污”、“按证排污”，推行企业排放绩效管理、企业排放信息强制性披露制度

技改项目各项废气经治理后均可稳定达标排放；技改项目建设完成后企业严格按照固定污染源排污登记回执排放污染物

符合

严格环境准入门槛，全市禁止钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、铸造(高端或精密铸造项目以及《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类鼓励类项目除外)、有色、炭素、钙镁煤化工、陶瓷、砖瓦等行业新建、扩建单纯新增产能(搬迁升级改造项目和产能置换项目除外)的项目和企业。对搬迁升级改造项目的环境影响评价，应满足规划环评要求，对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行大气污染物排放倍量替代。严格控制新增燃煤项目(产能置换项目除外)建设。
技改项目属于砼结构构件制造，不属于上述禁止类项目
符合
5
石家庄市人民政府关于印发《石家庄市大气环境质量限期达标规划》的通知（石政发〔2025〕11号）
持续推进落后产能淘汰工作。列入《产业结构调整指导目录(2024年本)》 “淘汰类”落后生产工艺装备和产品，按照规定期限进行淘汰，鼓励引导重点行业 “限制类”生产工艺和装备逐步退出。到2027年，整合退出产能在1亿标砖/年以下的烧结砖生产线,保留企业达到环保绩效A级，以煤为燃料的独立石灰窑企业完成淘汰或清洁能源替换，保留企业环保绩效达到A级。规模以上涉气企业开展 “升A晋B”行动，到2027年力争60%以上企业达到B级及以上水平，到2030年力争全部达到。
项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》 中淘汰类、限制类、鼓励类。
符合
四、“三线一单”符合性分析
1、与环环评《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（[2016]150）号文件符合性分析
（1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。  

技改项目厂区及评价范围均不在石家庄市生态红线保护区内，距最近的南水北调工程生态保护红线距离为22.57km。项目与石家庄市生态保护红线的位置关系见图1-1。
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（2）环境质量底线

项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值要求；项目区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准以及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T5216-2022）表1第二类用地筛选值标准。
技改项目废气达标排放，无废水外排，固体废物全部合理处置，项目实施后区域内的环境质量可维持现状，项目建设不会触及环境质量底线。
（3）资源利用上线
根据项目特点，技改项目利用的资源主要为电资源。技改项目用电由现有供电管网提供。项目用电量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
（4）环境准入负面清单

技改项目为砼结构构件制造，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止许可类，符合产业政策。

项目符合“三线一单”政策要求。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。
五、与《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析
根据《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版），技改项目位于赵县重点管控单元5，其管控措施按照全市总体要求进行分析，项目与石家庄市生态环境总体管控要求、分区管控要求及赵县生态环境准入清单符合性分析如下：
表1-2  与《石家庄市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析
属性
管控要求
本项目情况
符合性
全市生态环境准入综合管控要求
全市域

1、优化产业结构。落实国家、省、市产业政策，严格“两高”项目环评审批，落实区域削减要求，推进减污降碳协同控制。 

2、强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区资源利用效率和绿色低碳水平，加强新建项目入园，严格现有分散企业污染管控。

1、项目不属于“两高”项目，项目在赵县科学技术和工业信息化局备案，符合国家及地方产业政策要求。 

2、技改项目在现有厂区内建设。
符合
全市生态空间总体管控要求

生态保护红线

1、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 

2、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。

项目位于河北省石家庄市赵县沙河店镇沙河店村沙陈线与赵辛线交叉口西行550米路南（河北能昌风电设备有限责任公司现有厂区内），项目厂区及评价范围均不在石家庄市生态红线保护区内，距最近的南水北调工程生态保护红线距离为22.57km。

符合

全市水环境总体管控要求（水环境工业污染重点管控区）
空间布局约束
1、全面落实《产业结构调整指导目录》中淘汰和限制措施。 

2、积极推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。推进工业园区污染整治、规范企业排水。
1、项目未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类。

2、技改项目无废水产生。
符合
污染物排放管控

1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。 

2、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。
1、项目不属于高污染、高耗水行业，不属于造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业。

2、技改项目无废水外排。
符合

全市大气环境总体管控要求
空间布局约束
1、加大钢铁、焦化等行业结构调整力度，推进化工、石化企业治理改造，优先发展战略性新兴产业和先进制造业，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 

2、引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。 

3、大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区严格控制高耗能、高排放项目建设。严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能。 

4、大气环境受体敏感重点管控区中重点涉气行业企业，除必须依托城市或直接服务于城市的企业外，均应规划退城搬迁。 

5、大气环境弱扩散重点管控区内严格控制新建、扩建燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。 

6、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。 

7、全市禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，35蒸吨/小时以上燃煤锅炉要达到超低排放标准。城市主城区和县城禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质和燃油（醇基燃料）锅炉，35蒸吨/小时以上的燃油和生物质锅炉要达到超低排放标准。 

8、禁燃区内不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。禁止销售、使用高污染燃料。
1、项目不属于钢铁、焦化、化工、石化行业，不属于高耗能高排放低水平项目。

2、项目不属于重点行业。

3、项目不属于钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等行业。

4、项目不属于重点涉气行业企业。

5、项目不属于燃煤火电、钢铁，以及除国家、省、市规划外的石化等高污染高排放项目。

6、项目不涉及工业炉窑。

7、项目不涉及锅炉。

8、项目不使用煤炭等高污染燃料。
符合
污染物排放管控

1、严格区域削减要求。严格执行《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）相关要求。 

2、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放，按照《河北省工业炉窑综合治理实施方案》执行。 

3、按照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），开展低挥发性有机物含量涂料推广替代试点工作，加快推进党政机关单位定点印刷企业率先使用水性油墨、大豆油墨等低挥发性有机物含量油墨和胶粘剂。 

4、加强无组织排放治理，开展钢铁、水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作，物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。 

5、加快推进铁路专用线建设，大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业原则上全部修建铁路专用线，达不到的采用清洁能源汽车或国六排放标准汽车代替。 

6、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《石家庄市建设工程围挡设置和扬尘管理标准》加强道路扬尘综合整治。全市工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。 

7、严禁秸秆、垃圾露天焚烧，实施农村地区的散煤替代及清洁开发利用工程。 

8、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。 

9、对以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
1、不涉及。

2、项目不涉及工业炉窑。

3、项目不使用涂料。

4、项目物料存储运输等全部密闭。

5、项目不属于大宗货物及产品年货运量150万吨以上的企业。

6、项目加强道路扬尘治理。

7、不涉及。

8、项目无组织废气采取运输车辆采用密闭车斗、设置洗车平台、输送带密闭、原料库密闭并加装喷淋装置等措施。
9、项目不使用以煤、石油焦、重油等为燃料的工业炉窑。
符合
环境风险防控

强化源头准入，落实国家重点管控新污染物清单及其禁止、限制、限排措施。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，依法实施强制性清洁生产审核。 

强化石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业新污染物环境风险管控。
项目不属于石油化工、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等行业
符合
全市土壤环境总体管控要求

建设用地风险

管控和

修复

1、依法推进建设用地土壤污染状况调查评估。以用途变更为“一住两公”地块，以腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 

2、对土壤污染状况调查报告评审表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照国务院生态环境主管部门的规定进行土壤污染风险评估。 

3、对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政府生态环境主管部门备案并实施。 

4、风险管控、修复活动完成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。 

5、各县（市、区）在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。 

6、严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

1、项目不会对土壤造成污染风险。2、项目污染物含量不超过土壤污染风险管控标准。

3、项目不属于建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块。

4、项目按照要求实施后期管理。

5、6、项目属于砼结构构件制造，不涉及重金属排放，不会对土壤造成污染风险。
符合

全市产业布局总体管控要求

产业总体布局要求

1、严格建设项目环境准入，新、改、扩建项目的环境影响评价应满足区域、 

规划环评要求。 

2、新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭的等量或者减量替代。 

3、严格执行国家《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》以及 

《河北省禁止投资的产业目录》中准入要求。 

4、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项 

目，城市工业企业退城搬迁改造及产能置换项目除外。 

5、新建项目一律不得违规占用河库管理范围。 

6、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点， 

安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替 

代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。 

7、锅炉大气污染物排放控制要求、污染物监测要求、达标判定要求按照河 

北省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）执行。 

8、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、 

扩建有色金属冶炼、石油加工、焦化、化工、电镀、制革等可能造成土壤污染的建设项目。 

9、在地下水超采区控制高耗水产业发展。 

10、涉重金属重点行业企业“十四五”期间依法依规至少开展一轮强制性清洁生产审核，到2025年底，涉重金属重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。 

11、按照《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求，石家庄城市建成区和重点领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。 

12、实施制造业绿色改造重点专项，开展制造业绿色发展示范工程，推进生物医药、化工、钢铁等行业工艺技术装备绿色化改造。鼓励企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，推行“互联网+绿色制造”模式，开发绿色产品，建设绿色工厂，打造绿色供应链，构建绿色制造体系。大力发展节能环保、清洁生产和清洁能源产业。在钢铁、火电、水泥、化工等重点行业推广低碳节能技术改造，探索开展碳捕集、利用与封存试验示范，控制工业领域温室气体排放。加快构建绿色低碳的综合交通运输体系，实施一批绿色公路、绿色机场等示范工程。全面推行清洁生产，推进钢铁、石化、建材、纺织、食品等重点行业强制性清洁生产审核。 

13、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新增主要污染物排放量的“两高”项目，严格落实生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知要求》，提出有效区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，规范削减措施来源，强化建设单位、出让减排量排污单位和地方政府责任，确保落实区域削减措施。 

14、省级人民政府及其有关部门批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区、旅游度假区等产业园区及市级人民政府批准设立的各类产业园区，在编制开发建设有关规划时，应依法开展规划环评工作，编制环境影响报告书。涉及“一区多园”的产业园区，应整体开展规划环境影响评价（跟踪评价）工作，实现规划环评“一本制”。
1、项目为砼结构构件制造，满足区域要求。 

2、不涉及。 

3、项目未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止许可类，不属于《河北省禁止投资的产业目录》中所列产业。 

4、项目不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品加工项目。 

5、项目未占用河库管理范围。 

6、不涉及。 

7、不涉及。 

8、不涉及。 

9、不涉及。 

10、不涉及。 

11、不涉及。 

12、不涉及。 

13、项目不属于“两高”项目。 

14、不涉及。
符合

赵县重点管控

单元 5
管控

单元编码ZH13013320196
空间布局

约束

1、优化区域农业种植结构，积极发展生态友好型农业和环境友好型农业。 2、强化畜禽养殖禁养区管理，建设养殖场废弃物及死畜禽无害化处理中心。
1、项目不涉及。

2、项目不涉及。
符合
污染物排放管控

1、新(改、扩)建向环境水体直接排放污水的排污单位执行《子牙河流域水污染物排放标准》(DB13/2796-2018)排放限值。 2、落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环办环评〔2020〕36号)的要求。 3、加快农村生活供排水、旱厕改造等基础设施建设，对生活污水进行相对集中收集，采用适宜方式进行处理。 4、加强塑料等行业挥发性有机物治理力度。重点提高涉挥发性有机物排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含挥发性有机物物料储存和装卸治理力度。 5、化肥、农药使用量零增长。减缓农田氮磷流失，减少对水体环境的直接污染。规模化畜禽养殖场(小区)全部配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
1、技改项目无废水产生。
2、项目不属于重点行业。

3/4/5、项目不涉及。
符合
环境风险

防控

定期对生活垃圾处置场及周边土壤进行监测。

项目不涉及
符合
资源利用

效率

地下水开采重点管控区严格按照全市总体准入中相关要求进行管控

项目固废均妥善处理，废水不外排
符合
石家庄市环境管控单元分布图见图1-2。
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图1-2  项目与环境管控单元位置关系图
六、与《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析 
根据《全国防沙治沙规划（2021~2030年）》，赵县属于全国防沙治沙规划范围表中黄淮海平原半湿润、湿润沙化土地类型区，类型区为：海河平原沙地综合治理区；区域概况：区域以沙化耕地为主，沙化危害较轻；主要防治措施为：实施农田防护林修复提质，完善农田林网；适度发展林粮间作、经济林果业、林下经济；推行沙化耕地保护性耕作。

根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），为贯彻落实《中华人民共和国防沙治沙法》，按照“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”规定，进一步做好沙区建设项目环境影响评价制度执行工作。

项目位于河北省石家庄市赵县沙河店镇沙河店村沙陈线与赵辛线交叉口西行550米路南（河北能昌风电设备有限责任公司现有厂区内），通过与“河北省生态环境分区管控管理平台”对照可知，项目所在厂区不属于沙区范围，周边区域无沙区。项目建成后对厂区地面进行水泥硬化，并进行绿化，对生态环境影响较小，不会加剧项目所在区域土壤沙化。
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图1-3  项目与沙区位置关系图



二、建设项目工程分析

	建设

内容
	一、项目由来
河北能昌风电设备有限责任公司位于河北省石家庄市赵县沙河店镇沙河店村沙陈线与赵辛线交叉口西行550米路南（河北能昌风电设备有限责任公司现有厂区内），公司主要从事砼结构构件的生产、销售。公司于2025年12月委托资质单位编制完成《新建年产160套风电装配式钢混塔架项目环境影响报告表》，该报告表于2025年12月16日取得赵县数据和政务服务局出具的审批意见（文号：赵数政环[2025]18号），并于2026年6月23日取得专家组出具的竣工环境保护验收意见。

现有工程建设1套搅拌机组，在实际生产运行中，厂区仅依靠单台搅拌机组组织生产，存在明显运营短板，当现有搅拌机组开展定期检修、日常维护或出现故障停机时，整条生产线必须同步停产，生产连续性无法保障；生产任务紧张阶段，设备需持续不间断运行，维保窗口期不足，加剧设备磨损，安全运行风险上升。为保障生产线稳定连续运转，优化生产组织方式，降低单线生产停机风险，河北能昌风电设备有限责任公司在现有厂区内拟投资130万元建设年产160套风电装配式钢混塔架技术改造项目。项目不新增占地，拟在现有厂区内新增1套备用搅拌机组，包括称量装置、输送装置、搅拌机及料仓等设备。项目完成后产能不发生变化，仍为年产160套风电装配式钢混塔架。
本项目产品为风电装配式钢混塔架，设计生产能力由智能化模具等核心生产设备控制，本次技改不新增智能化模具等核心生产设备，仅新增1套搅拌机组作为备用，现有搅拌机组检修、日常维护或出现故障停机时启用备用机组接替生产。因此技改项目不新增生产能力。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修订版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中的有关规定，项目属于分类管理名录“二十七、非金属矿物制品业30”中“55.石膏、水泥制品及类似制品制造302商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。河北能昌风电设备有限责任公司委托我公司承担本次建设项目的环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位立即组织编制主持人及技术人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。
二、建设内容

1．项目基本情况

（1）项目名称：年产160套风电装配式钢混塔架技术改造项目
（2）建设单位：河北能昌风电设备有限责任公司
（3）建设地点：技改项目位于河北省石家庄市赵县沙河店镇沙河店村沙陈线与赵辛线交叉口西行550米路南（河北能昌风电设备有限责任公司现有厂区内），厂址中心地理坐标为东经114°43′41.892″，北纬37°39′20.737″。厂区南侧、西侧均为农田，东侧为农田及河北鸿桥金属制品有限公司，北侧隔路为闲置厂房。距项目最近敏感点为厂区东南侧135米处的谢家湾村。
（4）建设性质：技术改造
（5）建设内容：本项目不新增占地，利用现有厂区设施设备建设。新增风电装配式钢混塔架搅拌机组1套（备用），主要包括称量装置、输送装置、搅拌机及料仓等设备，技改项目完成后产品规模不变，仍为年产160套钢混塔架。
2．建设内容及组成
表2-1   项目组成情况一览表

项目类别

建设主要内容

备注
主体

工程

2#备用搅拌楼
1座，占地面积1200m2，轻钢结构，高度15m，现有搅拌机组检修、日常维护或出现故障停机时启用备用机组接替生产
新建，备用
储运

工程

原料库
1座，1层，建筑面积3500m2，轻钢结构，高度11m，主要用于贮存砂子、石子
依托现有
水泥仓
2座，每座有效容积为273m3，直径4.1m，高度为23m
新增，备用
矿粉仓
1座，有效容积为273m3，直径4.1m，高度为23m
粉煤灰仓
1座，有效容积为273m3，直径4.1m，高度为23m
硅粉仓
1座，有效容积为273m3，直径4.1m，高度为23m
外加剂仓
2座，每座有效容积为11.1m3，直径2.25m，高度为3.1m
成品堆场

占地面积16500m2，主要用于成品堆存
--
辅助

工程

办公生

活楼
1座，2层，建筑面积300m2，砖混结构，高度6.5m，主要用于职工办公
依托现有
公用

工程

给水

技改项目不新增用水量
--
供电

技改项目用电依托现有供电电网提供
--
供热及制冷

生产过程不用热，办公区夏季制冷、冬季供热均采用空调

--
环保

工程

废气

上料、配料、计量废气经集气罩/集气管道收集后引入布袋除尘器处理，经1根20m高的排气筒（DA001，措施及排气筒依托现有）排放。
措施及排气筒依托现有
1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸废气采用集气管道收集后经各自仓顶布袋除尘器处理，搅拌工序经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，2股废气一起通过1根23m高的排气筒（DA004）排放；

新增

粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸废气采用集气管道收集后经各自仓顶布袋除尘器处理后通过1根23m高的排气筒（DA005）排放。
新增

砂石料装卸、贮存、转运过程产生的无组织废气，采取运输车辆采用密闭车斗、设置洗车平台、输送带密闭、原料库密闭并加装喷淋装置等措施。
依托现有

废水

技改项目不新增废水种类及废水产生量。
--
噪声

采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机口安装软连接等降噪措施

--
固体废物

固体废物主要为除尘灰、废布袋，除尘灰收集后回用于生产，废布袋收集后外售
--
3．主要原辅材料

技改项目不新增产品产能，原辅材料用量不发生变化。项目主要使用原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-2   项目原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

类别
名称

现有工程消耗量
技改后全厂消耗量
变化量

单位
备注

1

原辅材料
水泥
40000
40000
0
t/a
外购，储存于水泥仓
2
钢筋
10000
10000
0
t/a
外购，储存于钢筋加工车间
3
粉煤灰
5000
5000
0
t/a
外购，储存于粉煤灰仓
4
矿粉
5000
5000
0
t/a
外购，储存于矿粉仓
5
硅粉
5000
5000
0
t/a
外购，储存于硅粉仓
6
砂子
105000
105000
0
t/a
外购，储存于原料库
7

石子
120000
120000
0
t/a
外购，储存于原料库
8
聚羧酸高性能外加剂
1000
1000
0
t/a
外购，液态，储存于外加剂仓
9
焊条
1
1
0
t/a
外购，储存于钢筋加工车间
10
色拉油
8
8
0
t/a
外购，50kg/桶
11
能源
电
30
32
+2
万kW·h/a
由当地供电管网提供
12
新鲜水
23091
23091
0
m3/a
由当地供水管网提供
4．主要设备配置

技改项目主要新增设备见表2-3。
表2-3  技改项目新增设备一览表
序号

名称

型号

数量（台/套）
备注

1

搅拌机组

骨料配料仓
20t
4
新增，备用

2

骨料秤

5t
4
3

皮带

--
2
4

粉料秤

2t
3
5

外加剂秤

50kg
1
6

水秤

800kg
1
7
搅拌机
MA0 4500/3000 SDYC0-ZLS-16

1
8
粉料绞笼
--
5
9
水泥仓
200t
2
10
矿粉仓
200t
1
11
粉煤灰仓
200t
1
12
硅粉仓
200t
1
13
外加剂罐
5t
2
技改项目完成后全厂主要设备见表2-4。
表2-4  技改项目完成后全厂设备一览表
序号

生产线

名称

名称

型号

数量（台/套）
备注

1

共用设备
搅拌机组
HZS180

1
现有设备

2

钢筋切断机
/
1
3

钢筋弯弧机
/
2
4

钢筋弯曲机
/
2

5

130t汽车吊
/
1
6

25t汽车吊
/
2
7
80t龙门吊

80T

1
8
10t龙门吊

10T

1
9
装载机
/
1
10
电焊机
/
3
11
水泥仓
200t
2
12
矿粉仓
200t
1
13
粉煤灰仓
200t
1
14
硅粉仓
200t
1
15
外加剂仓
5t
2
16
年产60套钢混塔架生产线
80t龙门吊

80T
1
17
10t龙门吊

10T
4
18
智能化模具（四分片）
/
1
19
振捣器
/
4
20
塔筒倒运车
/
2
21
混凝土搅拌车
/
1
22
泵车
/
1
23
年产100套钢混塔架生产线
80t龙门吊
80T
1
24
10t龙门吊
10T
4
25
智能化模具（二分片）
/
1
26
振捣器
/
6
27
塔筒倒运车
/
4
28
混凝土搅拌车

/

1

29
泵车

/

1

30
实验室设备
水泥胶砂振实台
ZS-20H
1
31
恒加载水泥抗折抗压试验机
HYZ-300·10A
1
32
数控水泥砼标准养护箱
SHBY-40B
1
33
备用搅拌生产线

骨料配料仓
20t
4
新增设备

34
骨料秤
5t
4

35
皮带
--
2

36
粉料秤
2t
3

37
外加剂秤
50kg
1

38
水秤
800kg
1

39
搅拌机
MA0 4500/3000 SDYC0-ZLS-16
1
40
粉料绞笼
--
5
41
水泥仓
200t
2
42
矿粉仓
200t
1
43
粉煤灰仓
200t
1
44
硅粉仓
200t
1
45
外加剂罐
5t
2
5．平面布置图

项目平面布置为：大门位于厂区北侧，厂区西南侧为钢筋加工车间，厂区东南侧为原料库，钢混塔架生产区位于钢筋加工车间北侧，原料库东侧从北至南依次为1#搅拌楼、2#搅拌楼、成品堆场，实验室位于成品堆场东侧，办公生活楼位于厂区东北侧。平面布置图详见附图3。
6．工作制度及劳动定员

根据建设单位提供资料，技改项目不新增劳动定员，根据企业提供资料，项目现有搅拌机组检修、日常维护或出现故障停机时间约为30天，则备用搅拌机组工作时间为30天，2班白班制，工作时间为6：00至22:00，每班8小时工作制。
技改项目完成后全厂劳动定员为仍为50人，2班白班制，工作时间为6：至22:00，每班8小时工作制，年生产300天。
7．建设规模
表2-5   项目产品方案一览表

序号

名称

现有工程产量
技改后全厂产量

变化量

单位

规格
1

风电装配式钢混塔架
160
160
0
套/年
塔架混凝土单套总长为130m、145m等，每套塔架为36~42节(平均按38节)，每节40-62t重量不等(平均按 50t)，每节高度为 2.4m~3.64m，直径 4.9~9.22m。塔架底部节段分两片浇注或四片浇筑，顶节段为整体浇注。

8．项目总投资

技改项目总投资130万元，其中环保投资10万元，占总投资的7.69%。
9．公用工程

（1）供电

技改项目用电依托现有供电电网提供，新增用电量为2万kW·h/a，技改后全厂用电量为32万kW·h/a，可满足项目用电需求。
（2）供暖及制冷

技改项目生产不用热，办公室采暖及制冷均使用分体式空调。
（3）给排水

1）给水：
技改项目不新增生产用水，不新增劳动定员，故无新增生活用水。
排水

技改项目不新增废水种类及废水产生量。



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

项目在现有厂区内建设，施工期主要为新建搅拌楼和设备的安装调试，不涉及土建施工，会产生少量的施工扬尘、噪声、施工废水及施工固体废物。
二、运营期
技改项目新增风电装配式钢混塔架搅拌机组1套（备用），主要包括称量装置、输送装置、搅拌机及料仓等设备。本次技改仅对混凝土加工工艺进行描述，其他工艺不发生变化，不再赘述。
①原料装卸、贮存、转运、计量、配料、上料

外购成品砂子、石子、水泥、钢筋、粉煤灰、矿粉、硅粉、聚羧酸高性能外加剂等。砂子、石子经汽车运输至原料库堆存；水泥、粉煤灰、矿粉、硅粉通过罐车运输至厂区，经气力输送至各粉料仓，聚羧酸高性能外加剂通过罐车运输至厂区，泵入外加剂仓。

砂子、石子由皮带从原料库分别运至各自的骨料配料仓（设置4个骨料配料仓，砂子骨料配料仓2个，石子骨料配料仓2个），再经过骨料配料仓的微机控制自动配料系统按一定的配方计量后，通过密闭输送带送入搅拌机内；水泥、矿粉、硅粉、粉煤灰等粉料贮存于各粉料仓内，按一定的比例计量后由粉料绞笼送入搅拌机；同时水、聚羧酸高性能外加剂也按一定的比例计量后泵入搅拌机。

本工序废气为砂石料装卸、贮存、转运过程产生的颗粒物G1；砂石料上料、配料、计量过程产生的颗粒物G2；水泥仓呼吸产生的颗粒物G3；矿粉仓呼吸产生的颗粒物G4；粉煤灰仓呼吸产生的颗粒物G5；硅粉仓呼吸产生的颗粒物G6；固体废物为布袋除尘器收集除尘灰S1、废布袋S2；噪声为皮带、粉料绞笼、泵等设备噪声N。
②搅拌

各粉料、砂石料和水按照一定比例配料，进入搅拌机内进行搅拌。搅拌机对物料进行强制搅拌，搅拌均匀，搅拌时间按照季节及温度的变化来调整。搅拌完成后得到混凝土，用于模具浇筑。后续工序不发生变化，本次技改不再赘述。

本工序废气为搅拌过程产生的颗粒物G7；固体废物为布袋除尘器收集除尘灰S1、废布袋S2；噪声为搅拌机等设备噪声N。
项目生产工艺流程及排污节点图见下图。

图2-1  生产工艺流程及排污节点图
表2-6   本项目各工段排污节点一览表
污染物类型

序号

排污节点

主要污染物

产生

特征

治理措施

G1
砂石料装卸、贮存、转运
颗粒物
间断
采取运输车辆采用密闭车斗、设置洗车平台、输送带密闭、原料库密闭并加装喷淋装置等措施。
G2
砂石料上料、配料、计量工序
颗粒物
间断
集气罩/集气管道+布袋除尘器+1根20m高排气筒（DA001，措施及排气筒依托现有）排放
G7
搅拌工序
颗粒物
间断
集气罩+布袋除尘器
1根23m高排气筒（DA004）排放
G3
1#水泥仓呼吸

颗粒物
间断
集气管道+各自仓顶布袋除尘器
G5
矿粉仓呼吸
颗粒物
间断
G6
粉煤灰仓呼吸

颗粒物
间断
集气管道+各自仓顶布袋除尘器

+1根23m高排气筒（DA005）排放
G3
2#水泥仓呼吸
颗粒物
间断
G7
硅粉仓呼吸
颗粒物

间断

废水

W1
--
--
--
--
噪声

N

生产设备及风机运行

噪声

间断

采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机口安装软连接等降噪措施
固废

S1
除尘器
除尘灰
间断
收集后回用于生产
S2
废布袋
间断
收集后外售


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、环保手续履行情况
公司于2025年12月委托资质单位编制完成《新建年产160套风电装配式钢混塔架项目环境影响报告表》，该报告表于2025年12月16日取得赵县数据和政务服务局出具的审批意见（文号：赵数政环[2025]18号），并于2026年6月23日取得专家组出具的竣工环境保护验收意见。

河北能昌风电设备有限责任公司已取得固定污染源排污登记回执，登记编号为：91130133MAEU6WLA59001X，有效期：2025年12月23日2030年12月22日。
二、现有工程主要污染源、治理措施、污染物排放情况及其污染物总量控制指标

1、企业现有工程主要污染源、治理措施：
（1）废气

现有工程废气主要为上料、配料、计量、水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、搅拌工序产生的颗粒物。上料、配料、计量废气经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，经1根20m高的排气筒（DA001）排放。水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸废气采用集气管道收集后经各自仓顶布袋除尘器处理，搅拌工序经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，2股废气一起通过1根23m高的排气筒（DA002）排放；粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、水泥仓呼吸废气采用集气管道收集后经各自仓顶布袋除尘器处理后通过1根23m高的排气筒（DA003）排放；砂石料装卸、贮存、转运过程产生的无组织废气，采取运输车辆采用密闭车斗、设置洗车平台、输送带密闭、原料库密闭并加装喷淋装置等措施。

根据检测报告（HBJY-WT2026-1273），项目上料、配料、计量废气净化装置排气筒出口颗粒物最大排放浓度为3.1mg/m3，矿粉筒仓、水泥筒仓、搅拌废气净化装置排气筒出口颗粒物最大排放浓度为3.5mg/m3，粉煤灰仓、硅粉仓、水泥仓废气净化装置排气筒出口颗粒物最大排放浓度为5.1mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度。
无组织厂界颗粒物监控点与参照点差值的最大值为0.318mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值。 

（2）废水

项目搅拌用水进入产品，不外排；养护用水、抑尘用水自然蒸发损耗，不外排；车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；生活污水排入厂区防渗化粪池，定期清掏，不外排。 
（3）噪声


项目噪声主要为生产设备、风机运行产生的噪声，通过采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等措施减振降噪。根据检测报告（HBJY-WT2026-1273），项目厂界噪声昼间值为51.9dB(A)-59.0dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）固体废物

固体废物主要包括：下脚料、焊渣、除尘灰、废布袋、废水泥试块、废色拉油桶、沉渣及生活垃圾。布袋除尘器收集的除尘灰、沉淀池沉渣收集后回用于生产；布袋除尘器产生的废布袋、钢筋加工产生的下脚料、焊接工序产生的焊渣收集后外售；实验室产生的废水泥试块收集后外售；废色拉油桶收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运。

2、现有工程污染物实际排放量
根据检测报告（QYHB自行监测[2025]139-2）可知，折合生产工况为100%时现有工程污染物排放量为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、颗粒物：0.201t/a。
3、现有工程总量控制指标
根据《新建年产160套风电装配式钢混塔架项目环境影响报告表》可知：污染物排放总量指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：t/a、颗粒物：0.312t/a。
 表2-7   现有工程污染物排放情况一览表

类别

污染物

实际排放量

总量指标

废水
COD

0t/a
0t/a
氨氮

0t/a

0t/a
废气
SO2
0t/a

0t/a
NOX
0t/a

0t/a
颗粒物
0.201t/a

0.312t/a
因此各污染物实际排放总量未超出总量控制指标要求。
三、现有工程存在的主要环境问题
经现场踏勘，现有工程各项污染物均可达标排放，固体废物均得到了合理利

用和妥善处置，现有工程不存在环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）环境空气质量达标区判定

根据河北省生态环境厅于2025年6月发布的《2025年河北省生态环境状况公报》中相关数据进行判定。

表3-1   区域环境空气质量现状评价表
污染物项目

平均时间
现状浓度
μg/m3
浓度限值
μg/m3
占标率

%

达标情况

SO2
年平均

5
60
8.3
达标

NO2
年平均

24
40
60
达标

PM10
年平均

67
60
111.7
不达标

PM2.5
年平均

37
30
123.3
不达标

CO

24小时平均

1000
4000
25
达标
O3
8小时平均

171
160
106.9
不达标
根据公报结果，项目区域环境空气中PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），该区域空气环境质量为不达标区。

生态环境部统计结果显示，京津冀地区空气污染呈现明显的季节性特征，春季和冬季是空气重污染高发季节，PM2.5、PM10季均浓度是夏、秋两季的近2倍。复合型污染特征突出，扬尘、汽车尾气污染与二次污染相互叠加是造成现状监测期间PM2.5、PM10超标的重要原因。O3超标的主要原因是氮氧化物和挥发性有机物排放，在空气中进行复杂的光化学反应形成。随着《河北省人民政府关于印发河北省空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（冀政发〔2024〕4号）、《关于印发<河北省2026年大气污染综合治理工作要点>的通知》（冀环大气[2026]34号）等文件的实施和区域建设逐渐饱和，区域环境空气质量将会逐渐改善。
（2）其他污染物环境质量现状监测
项目TSP引用河北德普环境监测有限公司2023年5月16日出具的《河北鸿桥金属制品有限公司环境质量现状监测报告》（HBDP[2023]第H0064号）。监测点位于本项目东北侧110m处，引用点位位于项目周边5km范围内，检测数据为近3年内检测，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）》引用现有检测数据要求，引用数据有效。
①监测因子

TSP。

②监测点位

项目TSP引用监测点位见表3-2。
表3-2  污染物补充监测点位信息表

监测点名称

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离（m）
河北鸿桥金属制品有限公司厂址下风向
TSP

2023.5.8-2023.5.10
NE
110
③监测方法与仪器
检测分析方法及分析仪器等见表3-3。
表3-3  大气环境质量现状监测方法、仪器一览表
监测项目
分析方法来源
仪器名称、型号
检出限mg/m3
TSP
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022
崂应2030型中流量督能TSP采样器、AUW120D电子天平、HST-5-FB恒温恒湿室
0.007
③监测时段与频次

连续监测3天。TSP监测24小时平均浓度。TSP24小时平均浓度每天监测1次，每次采样时间不少于20h。

④评价方法 

评价方法采用单项质量指数法，即： Pi=Ci/Si 式中：Pi—i 污染指数； Ci—i 污染物的实测浓度（mg/m³）；Si—i 污染物的评价标准（mg/m³）。

⑤评价标准 

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值要求。

⑥其他污染物现状监测结果

根据监测，其他污染物现状监测结果见表3-4。

表3-4  监测点平均浓度及评价结果

监测点

名称

监测因子

平均时间

评价标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

超标率

%

达标

情况

河北鸿桥金属制品有限公司厂址下风向
TSP

24小时平均浓度

0.3

0.088-0.095
31.7
0
达标

由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值要求。
2、声环境

经调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，不开展声环境现状监测。
3、生态环境
技改项目在现有厂区内建设，建设范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展生态环境现状调查。

4、电磁辐射

项目不涉及电磁辐射。
5、地表水环境
技改项目最近的河流为西南侧1250米处的槐河。根据石家庄市生态环境局于2025年6月9日发布的《石家庄市生态环境状况公报（2024年）》中相关数据可知，2024年槐河水质状况为良。
6、地下水、土壤环境

技改项目2#搅拌楼、原料库等均采取防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径；因此，项目无需开展地下水及土壤环境质量现状调查。


	环境

保护

目标
	大气环境

项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境500m范围内保护目标为谢家湾村、沙河店村、丁村。
 表3-5  环境保护目标及保护级别一览表

环境要素

保护

对象

经纬度（°）

保护

内容

方位

距厂区距离m

环境功能要求

经度

纬度

环境空气

谢家湾村
114.729979

37.653578

村民
SE
135
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段二级浓度限值及表2二级浓度限值
沙河店村

114.733399

37.656736

村民

E
350
丁村
114.722158
37.655241
村民
W
450
2、声环境

经调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境
经调查，项目厂界外周围500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布。
4、生态环境

项目位于河北省石家庄市赵县沙河店镇沙河店村沙陈线与赵辛线交叉口西行550米路南（河北能昌风电设备有限责任公司现有厂区内），评价区域内无自然保护区、文物保护单位、集中式供水水源地和珍稀濒危野生动植物等敏感目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	施工期：

1.废气

施工期扬尘无组织排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。

表3-6 施工期废气排放标准
序号

污染物

监测点浓度限值a
标准来源
达标判定依据
1
PM10
80µg/m3
《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019)
<2次/天
a 指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。
2.噪声
建筑施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)。
表3-7   施工期噪声排放标准  单位：dB（A）
时期

类别

污染物名称

标准值

达标判定依据

标准来源

施工期
噪声

等效连续A声级
昼间

70

/
《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)
夜间

55

固废：本项目施工期固体废物执行《建筑垃圾污染控制技术规范》（H1462-2026）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求规定。
运营期：
1、废气：上料、配料、计量、搅拌、水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、粉煤灰仓呼吸等工序有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度，无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值要求。
表3-8   污染物排放标准

类型

污染因子

标准值

执行标准

上料、配料、计量、搅拌、水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、粉煤灰仓呼吸工序
颗粒物

10
mg/m3
《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度

厂界无组织
颗粒物

监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值：0.5mg/m3
《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值

2、噪声

项目营运期厂界昼间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

表3-9  噪声排放标准  单位：dB（A）
项目
厂界外声环境功能区类别

昼间

厂界噪声
2类
60
3、固废

项目营运期一般固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。



	总量

控制

指标
	根据《新建年产160套风电装配式钢混塔架项目环境影响报告表》可知现有工程污染物总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：t/a、颗粒物：0.312t/a。
根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）及河北省生态环境厅关于印发《河北省主要污染物排污权确权管理暂行办法》（冀环规范[2022]3号）要求，并结合项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOX、颗粒物作为污染物总量控制因子。

技改项目不新增废水种类及废水产生量，故不涉及COD、NH3-N。
项目生产不用热，故不涉及SO2、NOX排放；生产过程涉及颗粒物的排放。

本评价污染物排放总量控制指标按预测排放量核算，根据工程分析内容，技改项目总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0.0194t/a。
表3-10  污染物总量核算表  单位：t/a

类别

项目

预测排放浓度（mg/m3）

排气量（m3/h）

运行时间（h/a）

污染物排放量（t/a）

废气
SO2
--
0
0
0
NOx
--
0
0
0
颗粒物

DA001
3.1
12327
480
0.018
DA004
3.5
1036
120
0.0004
DA005
5.1
2437
120
0.001
类别
项目
预测排放浓度（mg/L）
排水量（m3/d）
运行时间（d/a）
污染物排放量（t/a）
废水

COD

--
0
0
0
NH3-N

--
0
0
0
核算公式

废气：污染物排放量（t/a）=预测排放浓度（mg/m3）×排气量（m3/h）×运行时间（h/a）/109
废水：污染物排放量（t/a）=预测排放浓度（mg/L）×排水量（m3/d）×运行时间（d/a）/106
核算结果

技改项目污染物年排放量分别为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物0.0194t/a。

本次技改不新增智能化模具等核心生产设备，仅新增1套搅拌机组作为备用，现有搅拌机组检修、故障期间启用备用机组接替生产。且本项目原辅材料及产能均不发生变化，因此技改项目完成后全厂总量控制指标仍为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：t/a、颗粒物：0.312t/a。

表3-11   技改项目完成后全厂污染物总量控制指标变化情况一览表  单位：t/a

类别

污染因子

现有工程总量控制指标
技改项目总量控制指标
“以新带老”削减量

技改后全厂总量控制指标
技改后总量控制指标增减量

废气
SO2
0
0
0
0
0
NOX
0
0
0
0
0
颗粒物
0.312
0.0194
0.0194
0.312
0
废水
COD

0
0
0
0
0
氨氮

0
0
0
0
0



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期影响主要为新建搅拌楼和设备的安装调试，会产生少量的施工扬尘、噪声、施工废水及施工固体废物。

施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工时应采取适时洒水抑尘，及时清除建渣、垃圾，清扫施工场地等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响。
施工机械单体声级一般均在80-95dB(A)，属于中低能量级且为间歇发声。项目施工期一定要做好施工期噪声防护措施，选用隔声良好的材料设置围挡，夜间禁止施工建设，采取以上措施后，施工期对周边环境噪声污染影响较小。

设备包装材料属于一般固体废物，送环卫部门指定地点，在外运过程中按环卫部门指定路线行驶，能够得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
施工场地使用旱厕，由附近农民定期清掏，用作农肥；施工产生的盥洗废水，主要为施工人员洗漱用水，产生量较少，其污染因子主要为SS、COD，排入厂区防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不会对周边环境产生明显影响。
施工期各要素对环境的影响是暂时的、局部的、可逆的、可恢复影响，采取有效的控制措施可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
1.1废气产排污情况及环保措施
技改项目废气污染源主要为上料、配料、搅拌、水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、砂石料装卸、贮存、转运、计量过程产生的颗粒物。

其中，上料、配料、计量废气经集气罩/集气管道收集后引入布袋除尘器处理，经1根20m高的排气筒（DA001，措施及排气筒依托现有）排放。1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸废气采用集气管道收集后经各自仓顶布袋除尘器处理，搅拌工序经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，2股废气一起通过1根23m高的排气筒（DA004）排放；粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸废气采用集气管道收集后经各自仓顶布袋除尘器处理后通过1根23m高的排气筒（DA005）排放。砂石料装卸、贮存、转运过程产生的无组织废气，采取运输车辆采用密闭车斗、设置洗车平台、输送带密闭、原料库密闭并加装喷淋装置等措施。
项目废气产排污情况及环保措施一览表见表4-1。
表4-1   项目有组织废气产排污情况及环保措施一览表
排放口

产污

环节
污染物种类

产生量t/a

有组织产生

浓度mg/m3
治理

设施

收集效率%

去除率%

是否为可行技术

废气量m³/h
排放量t/a

排放速率kg/h

排放

浓度mg/m3
DA

001
上料、配料、计量工序
颗粒物
--
--
集气罩+布袋除尘器+1根20m高排气筒
90
99
是
12327
0.018
0.038
3.1
DA

004
1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸工序
颗粒物
--
--
集气管道+仓顶布袋除尘器
1根23m高排气筒

90
99
是
1036
0.0004
0.0036
3.5
搅拌工序
颗粒物

--

--

集气罩+布袋除尘器
DA

005
粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸工序
颗粒物
--
--
集气管道+仓顶布袋除尘器+1根23m高排气筒
100
99
是
2437
0.001
0.012
5.1
排气筒参数：

表4-2   项目排放口基本情况一览表

名称

编号

地理坐标

高度

直径

温度

类型

上料、配料、计量工序废气
DA001
E114.728279°

N37.654966°

20m
0.6m
常温
一般排放口
1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、搅拌工序
DA004
E114.728271°

N37.655092°
23m
0.2m
常温
一般排放口
粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸工序
DA005
E114.728268°

N37.655028°
23m
0.2m
常温
一般排放口
表4-3   项目无组织废气产排污情况一览表
排放源

污染物种类

产生量t/a

治理设施

排放量t/a

砂石料装卸、贮存

废气
颗粒物
2.679
采取运输车辆采用密闭车斗、设置洗车平台、输送带密闭、车间密闭、原料库密闭并加装喷淋装置等措施。
0.014
砂石料转运废气
颗粒物

2.7
0.135
集气罩未收集废气

颗粒物
0.204
0.010
1.2污染物源强核算：

有组织废气

本次评价颗粒物排放源强类比河北经益检测技术服务有限公司2026年6月出具的检测报告（HBJY-WT2026-1273），技改项目拟在现有厂区内新增1套备用搅拌机组，包括称量装置、输送装置、搅拌机及料仓等设备。产品类型、生产工艺均不变，废气治理设施与现有工程一致，且污染物成分均为颗粒物；因此类比现有工程污染物源强可行。
①上料、配料、计量工序废气
技改项目上料、配料、计量工序会产生颗粒物，上料、配料、计量废气经集气罩/集气管道收集后引入布袋除尘器处理，经1根20m高的排气筒（DA001，措施及排气筒依托现有）排放。类比河北经益检测技术服务有限公司2026年6月出具的检测报告（HBJY-WT2026-1273）可知：技改项目100%工况下上料、配料、计量工序颗粒物排放浓度为3.1mg/m3，排放速率为0.038kg/h，技改项目上料、配料、计量工序年工作480h，则排放量为0.018t/a，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度。
②1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、搅拌工序废气

技改项目1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、搅拌工序会产生颗粒物，1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸废气采用集气管道收集后经各自仓顶布袋除尘器处理，搅拌工序经集气罩收集后引入布袋除尘器处理，2股废气一起通过1根23m高的排气筒（DA004）排放。类比河北经益检测技术服务有限公司2026年6月出具的检测报告（HBJY-WT2026-1273）可知：技改项目100%工况下1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、搅拌工序颗粒物排放浓度为3.5mg/m3，排放速率为0.0036kg/h，技改项目1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、搅拌工序年工作120h，则排放量为0.0004t/a，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度。
③粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸废气

技改项目粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸工序会产生颗粒物，粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸废气采用集气管道收集后经各自仓顶布袋除尘器处理后通过1根23m高的排气筒（DA005）排放。类比河北经益检测技术服务有限公司2026年6月出具的检测报告（HBJY-WT2026-1273）可知：技改项目100%工况下粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸工序颗粒物排放浓度为5.1mg/m3，排放速率为0.012kg/h，技改项目粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸工序年工作120h，则排放量为0.001t/a，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度。
（2）无组织废气
①原料库装卸、堆存废气
技改项目砂子、石子在原料库装卸、堆存过程中会产生颗粒物（包括装卸扬尘和风蚀扬尘），以无组织形式排放。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中“核算方法”核算砂石料装卸、贮存过程产生的颗粒物，核算公式如下：
a、颗粒物产生量核算
P＝ZCy＋FCy＝{Nc×D×（a/b）＋2×Ef×S}×10-3
式中：P--指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy--指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy--指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc--指年物料运载车次（单位：车）；D指单车平均运载量（单位：吨/车），技改项目运行时间为30天，期间砂子、石子运载量为2.25万吨，单车平均运载量为50t，则年物料运载450车次；

（a/b）--指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2。本项目a取值为0.0010，b取值为0.0084（参照混合矿石）；

Ef--指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：千克/平方米）。本项目参照混合矿石，则Ef取值为0；
S--指堆场占地面积（单位：平方米）。项目原料库占地面积3500m2。
采用上述公式计算可知，技改项目砂石料装卸、贮存工序颗粒物产生量为2.679t/a。
为减少砂子、石子在装卸和贮存过程产生粉尘对周边大气环境的不利影响，公司已采取原料库全封闭、原料库内设置雾化喷淋洒水降尘系统等方式减少装卸和贮存过程中无组织粉尘产生。

b、颗粒物排放量核算
Uc＝P×（1－Cm）×（1－Tm）
 式中：P--指颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc--指颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm--指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4。项目原料库设置喷淋装置，Cm取值为74%；

Tm--指堆场类型控制效率（单位：%），见附录5。项目原料位于原料库内，Tm取值为99%。
因此，项目砂子、石子装卸、贮存颗粒物排放量0.014t/a（0.029kg/h）。
②砂石料转运工序废气

项目砂石料转运过程会产生颗粒物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）”，各种水泥制品行业物料输送储存工段的产污系数为0.12千克/吨-成品，技改项目运行时间为30天，期间砂子、石子用量为2.25万t/a，则砂石料转运工序颗粒物产生量为2.7t/a，项目已采取运输车辆采用密闭车斗、设置洗车平台、输送带密闭、原料库密闭并加装喷淋装置等措施后颗粒物排放量可降低95%，即颗粒物排放量为0.135t/a，排放速率为0.281kg/h。
③集气罩未收集的废气
由上述可知，集气罩未收集的颗粒物为0.204t/a，采取输送带密闭、车间密闭、原料库密闭、喷淋抑尘等措施后颗粒物排放量可降低95%，即颗粒物排放量为0.010t/a，排放速率为0.083kg/h。
综上，无组织颗粒物总排放量为0.159t/a。

类比河北经益检测技术服务有限公司2026年6月出具的检测报告（HBJY-WT2026-1273）可知：无组织厂界颗粒物监控点与参照点差值的最大值为0.318mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2无组织排放限值。
1.3废气监测计划

通过对企业废气防治设施进行监督检查，掌握废气污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求：

a、厂方应定期对废气进行监测；

b、建设单位可进行监测的项目定期向管理部门上报监测结果，建设单位不能自行进行监测的项目需委托有监测资质单位进行监测；

c、监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测；

d、根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）等文件中相关规定，制定本项目监测方案，监测方案见表4-4。

表4-4    技改项目废气监测计划一览表

监测点位

监测指标

监测频次

标准值
执行排放标准

DA001、DA004、DA005
颗粒物
1次/年
10mg/m3
《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1大气污染物最高允许排放浓度要求
厂界无组织

颗粒物

1次/季度
0.5mg/m3
《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值要求
1.4污染治理技术可行性
袋式除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘 沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底。

经分析，上料、配料、搅拌、水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸工序颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1水泥仓及其他通风生产设备排放限值要求，无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值要求，故项目产生的颗粒物使用袋式除尘器、仓顶除尘器处理技术、原理上可行。
1.5非正常工况

项目非正常工况主要为环保设备出现故障。当环保设备突然发生故障时，若企业工作人员未能及时发现，生产设备仍在运行，一般不会超过10min。考虑最不利情况，废气未经处理排放至空气中，此时废气治理设施处理效率按0%计算，则非正常工况时废气极有可能超标排放，对大气环境造成不利影响，发现环保设备发生故障后，企业应及时停产，向生态环境部门报备，再对环保设备进行维修。企业需安排专人定期对环保设备进行巡查和检修，保证环保设备正常可靠运转，避免非正常工况出现。非正常工况下的污染物排放情况一览表见表4-5。
表4-5   废气非正常工况排放情况一览表
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率（kg/h）
单次持续时间（min）
发生频次（次）
排放量（kg）
应对

措施
DA001
环保设备出现故障
颗粒物
31
0.38
10
1
0.063
停止生产，直至设备修复
DA004
颗粒物

35
0.036
0.006
DA005
颗粒物

51
0.12
0.02
因此，在正常情况下，只要严格科学管理、精心操作，可避免非正常工况污染事故的发生。
1.6环境影响分析 

采取上述治理措施后，项目废气能够做到达标排放，满足相关标准要求。项目位于环境质量不达标区域，但项目实施后废气能够做到达标排放，不会对周围环境空气产生明显影响。
2、废水

技改项目不新增废水种类及废水产生量。

3．噪声

（1）噪声影响分析

技改项目完成后全厂噪声主要为搅拌机组、龙门吊、钢筋切断机、钢筋弯弧机、钢筋弯曲机、振捣器、风机、泵等设备运行时产生的设备噪声。根据类比分析，产噪声级值在80～95dB（A）之间。该项目主要采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机口安装软连接等降噪措施控制噪声源对周边声环境的影响。为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。

项目噪声源的源强见表4-6。




	
	表4-6 技改项目完成后全厂噪声源强调查清单（室内声源）
建筑物名称
声源

名称
声源

源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功

率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

2#备用搅拌楼

搅拌机
85
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
、风机接口软连接

1.9
-81.1
8
49.5
79.4
3.1
15.8
50.3
50.3
51.2
50.3
昼间,
21.0
21.0
21.0
21.0
29.3
29.3
30.2
29.3
1
粉料绞笼
85
8.5
-79.7
6
10.0
8.0
3.8
2.9
61.5
61.5
61.7
61.8
21.0
21.0
21.0
21.0
40.5
40.5
40.7
40.8
1
粉料绞笼

85

12.8
-80.6
6
5.7
7.1
8.1
3.8
61.6
61.5
61.5
61.7
21.0
21.0
21.0
21.0
40.6
40.5
40.5
40.7
1
粉料绞笼

85

11.4
-82
6
7.1
5.7
6.7
5.2
61.5
61.6
61.5
61.6
21.0
21.0
21.0
21.0
40.5
40.6
40.5
40.6
1
粉料绞笼

85

7.1
-83.9
6
11.4
3.8
2.4
7.1
61.5
61.7
61.9
61.5
21.0
21.0
21.0
21.0
40.5
40.7
40.9
40.5
1
粉料绞笼

85

15.1
-83.9
6
3.4
3.8
10.4
7.1
61.7
61.7
61.5
61.5
21.0
21.0
21.0
21.0
40.7
40.7
40.5
40.5
1
泵
85
25.8
-117.4
0.3
22.5
45.4
30.1
18.5
70.3
70.3
70.3
70.3
21.0
21.0
21.0
21.0
49.3
49.3
49.3
49.3
1
钢筋加工车间

钢筋切断机
80
-31.4
-149.1
1.2
7.6
25.3
38.3
5.1
67.2
67.1
67.1
67.4
21.0
21.0
21.0
21.0
46.2
46.1
46.1
46.4
1
钢筋弯弧机
80
-38
-146.7
1.2
14.4
26.7
31.4
3.4
67.1
67.1
67.1
67.6
21.0
21.0
21.0
21.0
46.1
46.1
46.1
46.6
1
钢筋弯弧机
80
-43.2
-145.7
1.2
19.7
26.9
26.2
2.9
67.1
67.1
67.1
67.8
21.0
21.0
21.0
21.0
46.1
46.1
46.1
46.8
1
钢筋弯曲机
80
-40.9
-152.8
1.2
16.8
20.2
29.5
9.8
67.1
67.1
67.1
67.2
21.0
21.0
21.0
21.0
46.1
46.1
46.1
46.2
1
钢筋弯曲机
80
-48.4
-149.5
1.2
24.6
22.4
21.6
7.3
67.1
67.1
67.1
67.2
21.0
21.0
21.0
21.0
46.1
46.1
46.1
46.2
1
10t龙门吊
80

-45.1
-154.3
9
20.9
18.1
25.5
11.7
67.1
67.1
67.1
67.2
21.0
21.0
21.0
21.0
46.1
46.1
46.1
46.2
1
电焊机
80
-39
-156.1
1.0
14.7
17.2
31.8
12.9
67.1
67.1
67.1
67.1
21.0
21.0
21.0
21.0
46.1
46.1
46.1
46.1
1
电焊机
80
-43.2
-159
1.0
18.6
13.7
28.1
16.2
67.1
67.1
67.1
67.1
21.0
21.0
21.0
21.0
46.1
46.1
46.1
46.1
1
电焊机
80
-34.7
-156.6
1.0
10.3
17.4
36.2
12.9
67.2
67.1
67.1
67.1
21.0
21.0
21.0
21.0
46.2
46.1
46.1
46.1
1
实验室

水泥胶砂振实台
80

52.7

-15.4

0.9
4.9

16.8

4.7

9.2

70.5

70.4

70.6

70.5

21.0

21.0

21.0

21.0

49.5

49.4

49.6

49.5

1

恒加载水泥抗折抗压试验机
80

52.7

-22.9

0.9
4.2

9.4

5.1

16.6

70.6

70.5

70.5

70.4

21.0

21.0

21.0

21.0

49.6

49.5

49.5

49.4

1

表4-7  技改项目完成后全厂噪声源强调查清单（室外点源）

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

风机
--

3.3
-92.9
1.2
95

基础减振、风机进出口采取软连接
昼间

2

风机
--
8.8
-73.4
23
90
3

风机
--
1.9
-86.6
9
90
4
泵车

--
-5.9
-43.2
1.5
90
选用低噪声设备、基础减振

5
泵车

--
-5
-20
1.5
90
6
振捣器

--
-2.1
7.9
0.6
95
7
振捣器

--
0.7
28.2
0.6
95
8
振捣器

--
4.5
50
0.6
95
9
振捣器

--
8.8
43.4
0.6
95
10
振捣器

--
10.7
71.7
0.6
95
11
振捣器

--
15.4
88.3
0.6
95
12
振捣器

--
19.2
106.7
0.6
95
13
振捣器

--
22
118.5
0.6
95
14
振捣器

--
-13.9
1.3
0.6
95
15
振捣器

--
-18.7
-10.5
0.6
95
16
130t汽车吊
--
-4
67.9
9
80
17
25t汽车吊
--
-12.5
14.1
9
80
18
25t汽车吊
--
-14.4

41

9
80
19
80t龙门吊
--
-32.8
-2.6
9
80
20
80t龙门吊
--
-35.7

-36.7

9
80
21
80t龙门吊
--
-30

35.2

9
80
22
10t龙门吊
--
4

90.5

9
80
23
10t龙门吊
--
-5.9

82.5

9
80
24
10t龙门吊
--
5.5

105.2

9
80
25
10t龙门吊
--
7.8

121.7

9
80
26
10t龙门吊
--
-5.4

109.4

9
80
27
10t龙门吊
--
-2.6

122.7

9
80
28
10t龙门吊
--
17.3

126.9

9
80
29
10t龙门吊
--
-9.7

29.5

9
80
30
混凝土搅拌车
--
20.1

63.6

1.2

85
31
混凝土搅拌车
--
-4.5

18.7

1.2

85
32
塔筒倒运车
--

-10.2

56.5

1.1
85
33
塔筒倒运车

--

-8.3

93.8

1.1
85
34
塔筒倒运车

--

14.4

118.4

1.1
85
35
塔筒倒运车

--

8.8

95.7

1.1
85
36
塔筒倒运车

--

4

113.7

1.1
85
37
塔筒倒运车

--

8.3

86.3

1.1
85
表中坐标以厂界中心（114.728202,37.655815）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向


	
	（2）预测内容的确定

噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。
①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算
单个室外声源在预测点处倍频带声压级为：
[image: image4.png]Lp (r) =Lw+Dc—A




式中：LW—倍频带声功率级，dB（A）；
D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。
A—倍频带衰减，dB；
A＝Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
Adiv=20lg（r/r0）
预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：
[image: image5.png]L(r)= 101g{2":10[° ‘Lﬂ"”"’“l}
i=1




式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。
②室内声源等效室外声源计算
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。

若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
Lp1=Lp2-（TL+6）
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
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Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；RS /1 ， S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: image7.png]N
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式中：

Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。
噪声预测结果见表4-9。
表4-8  噪声预测结果   单位：dB（A）
序号
声环境保护目标名称
噪声标准/dB(A)
噪声贡献值/dB(A)

超标和达标情况
昼间

昼间
昼间
1
东厂界

60
38.3
达标
2
南厂界

60
32.6
达标
3
西厂界

60
39.7
达标
4
北厂界

60
32
达标
通过上表预测结果表明，设备噪声对厂界贡献值的范围为32-39.7dB（A），对产生噪声设备采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机口安装软连接等措施后，厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，企业夜间不生产。
因此，技改项目噪声不会对周围声环境产生明显不利影响。
（6）噪声监测计划

通过对企业噪声防治设施进行监督检查，掌握噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求。根据该项目生产特点和主要污染物排放情况，提出如下监测要求：

a、厂方应定期对厂界噪声进行监测；

b、建设单位可进行监测的项目定期向管理部门上报监测结果，建设单位不能自行进行监测的项目需委托有监测资质单位进行监测；

c、监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测；

d、根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等文件中相关规定，制定本项目监测方案，监测方案见表4-9。
表4-9   项目噪声监测计划一览表

环境要素

监测布点

监测污染物

监测频次

执行标准

噪声

厂界外1m
Leq（A）

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

4．固体废物

项目固体废物主要为除尘灰、废布袋。除尘灰产生量为1.921t/a，收集后回用于生产；废布袋产生量为0.5t/2a，收集后外售。
本项目机油主要是龙门吊（非主要设备）使用，龙门吊在维修保养时送专业维修厂所进行维修保养；生产设备需要少量润滑油，属于设备润滑系统正常消耗，定期补充进行维护保养，因此厂区内无废机油、废机油桶、废润滑油和废润滑油桶产生。
本项目一般工业固体废物产生及其处理措施详见表4-10。
表4-10   一般工业固体废物产生及其处理措施一览表

序号

污染源

废物名称

产生量

固废

类别

固废代码

治理

措施

1

除尘器
除尘灰
1.921t/a
一般工业固体废物

900-099-S59
收集后回用于生产
2
废布袋
0.5t/2a
900-099-S59
收集后外售
一般固体废物环境管理要求：

①贮存场所：贮存场所按相关规定做好防渗漏、防风、防晒、防雨淋的措施。按规定设置立式或平面固定式标志牌。 

②分类收集、分类贮存：不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。 

③委托处置：托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 

④制度台账：建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

本项目一般工业固废处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求。综上所述，项目产生的固体废物均能够妥善处理或综合利用，不会对周围环境产生明显影响。

5.地下水、土壤

项目按照分区防控要求采取相应的防渗措施，具体见下表。
表4-11  厂区分区防渗一览表
防渗分区

场所

防渗技术要求

重点防渗区
/
/
一般防渗区

2#备用搅拌楼、原料库
采取防渗措施，地面底部采用三合土铺底，上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤10-7 cm/s
简单防渗区

办公生活楼及厂区空地
办公生活楼及厂区空地已进行硬化

综上所述，项目采取分区防渗措施，可以切断污染途径，有效阻止污染物对地下水和土壤造成污染，因此本项目实施后对地下水和土壤环境影响较小。
6．生态

技改项目在现有厂区内建设，占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性。技改项目所在区域的人工环境对生物流通起主要作用，项目运营对生物流通的影响相对较小。尽管项目运营对周围生态环境产生了一定的影响，但是相对于评价区域来说，该项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。

因而，该项目的建设不会对生态系统的完成性造成负面影响。

7．环境风险

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

项目属于非金属矿物制品业，主要原料为水泥、粉煤灰、矿粉、聚羧酸高性能外加剂、硅粉、砂子、石子、钢筋等，主要产品为风电装配式钢混塔架。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知不涉及风险物质，但各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： 

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； 

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； 

③生产车间、原料库、堆场外入口处设立警告牌严禁烟火。
8．电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。

9、项目“三本账”
项目污染物“三本账”情况见下表。
表4-12    项目污染物“三本账”一览表    单位：t/a

类别

污染因子

现有工程排放量

技改项目排放量
“以新带老”削减量

技改项目完成后全厂排放量

排放量增减量

废气
SO2
0
0
0
0
0
NOX
0
0
0
0
0
颗粒物
0.201
0.0194
0.0194
0.201
0
废水
COD

0
0
0
0
0
氨氮

0
0
0
0
0



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	上料、配料、计量、工序废气
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+1根20m高排气筒（DA001，措施及排气筒依托现有）排放
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度

	
	1#水泥仓呼吸、矿粉仓呼吸、搅拌工序
	颗粒物
	集气管道+仓顶布袋除尘器
	1根23m高排气筒（DA004）排放
	

	
	
	
	集气罩+布袋除尘器
	
	

	
	粉煤灰仓呼吸、硅粉仓呼吸、2#水泥仓呼吸
	颗粒物
	集气管道+仓顶布袋除尘器+1根23m高排气筒（DA005）排放
	

	
	集气罩未收集废气、砂石料装卸、贮存、转运废气
	颗粒物
	采取运输车辆采用密闭车斗、设置洗车平台、输送带密闭、车间密闭、原料库密闭并加装喷淋装置等措施。
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表2大气污染物无组织排放限值要求

	地表水环境
	--
	--
	--
	--

	声环境
	设备、风机运行
	噪声
	采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机口安装软连接等降噪措施
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	固体废物主要为除尘灰、废布袋，除尘灰收集后回用于生产，废布袋收集后外售

	土壤及地下水污染防治措施
	一般防渗区：2#备用搅拌楼、原料库采取防渗措施，具体为：地面底部采用三合土铺底，上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤10-7 cm/s。

简单防渗区：办公生活楼及厂区空地已进行硬化。

	生态保护措施
	（1）加强员工对生态环境保护的意识；

（2）对项目及周边区域进行绿化，减少项目运行对周围生态环境的影响。

	环境风险

防范措施
	配备相应的防毒器材、消防器材，设置通讯、报警装置。

	其他环境

管理要求
	1.排污口规范化要求
根据原国家环境保护总局发布的《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局第33号）中规定要求：一切新建、改建、扩建的排污单位以及限期治理单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口；同时根据《河北省污染源排放口规范化管理办法》（冀环[2001] 5号文）中对污染源排放口进行规范化管理的要求，本企业废气、噪声、固体废物等排放口需要进行规范化。 

（1）建设规范化排污口

①排污口要设立标识管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。

②建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。

设立标志牌

   各排放口设置标志牌见表5-1。
表5--1   排放口标志牌示例一览表

排放口名称
图形标志

废气排放口

噪声排放源

[image: image9.jpg]) ERMEIRRT
fa RIS





一般固体废物

2.排污许可证管理要求：

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30：63. 石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“砼结构构件制造3022”，应实行排污许可登记管理；建设单位应在项目投产前在全国排污许可证管理信息平台进行填报，申报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。

3.竣工环境保护验收要求

项目建设应严格执行“三同时”管理制度，项目建成后进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入使用。




六、结论

	项目在认真落实本报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，其所排放的各种污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响可控制在一定程度和范围内，从环境保护角度论证，本项目的建设环境影响可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（本项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.201
	0.312
	/
	0.0194t/a
	0.0194t/a
	0.201t/a
	0t/a

	废水
	COD
	0t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	0t/a

	
	氨氮
	0t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	0t/a

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	103.877t/a
	/
	/
	1.921t/a
	1.921t/a
	103.877t/a
	0t/a

	
	废布袋
	0.5t/2a
	/
	/
	0.5t/2a
	0t/a
	1.0t/2a
	+0.5t/2a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目位置





图1-1   厂址与石家庄市生态保护红线位置关系图





项目位置
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图例：G废气、N噪声、S固体废物
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